

**Светильник Т8 ZooDA Fitting G13**

**Для покупателя:**

Благодарим за покупку фирменной продукции ZooDA TM. Почему покупатели выбирают наши светильники?

- изготовлен из качественного алюминия, порошковая окраска

- современный, лаконичный дизайн

- быстрая и простая установка

- разъёмы для подключения провода с двух сторон светильника

- подключение PS (Plug & Switch). Вам не нужно откручивать и разбирать светильник

- сетевой кабель в комплекте. Длина 2 метра. Сечение 2 х 0.5 mm2

- выключатель расположен на сетевом кабеле

- возможность подключения до 10-ти светильников от одной розетки


- встроенный качественный ЭПРА, который продлевает срок службы лампы

– гарантия 1 год

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед установкой светильника.

**Меры предосторожности:**

Установка должна производится в соответствии с инструкцией. Не разбирайте и не модифицируйте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током или поломки светильника.

**Внимание:**


1. Не устанавливайте светильник в таких местах, как на фотографиях справа (нестабильное или слабое основание).
2. Рабочее напряжение: 220v-240v /50HZ


3. Немедленно отключите питание, если есть какие-либо отклонения в работе светильника.

4. Светильник подходит для работы с обычными и ультрафиолетовыми люминесцентными лампами Т8.


**Детали и инструкция по установке:**


Внимание: Отключите питание перед установкой во избежание поражения электрическим током.


1.При установке светильника на поверхность (стена, полка, потолок и т.д.), необходимо предварительно закрепить на поверхность два фиксирующих зажима.




2.После установки фиксирующих клипс, защелкните в них светильник. Возможно потребуются незначительные усилия.



3.Вставьте лампу Т8 в патроны светильника и затем поверните лампу на 90 градусов по часовой или против часовой стрелки.





1. Подключите шнур питания.